----------------------------------------------------------------------------
            Realtek USB-LAN Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、 Realtek USB-LAN Driverのセットアップ手順です。

<チェック!!>
USB-LAN選択およびオプション購入時に必要です。

本モジュールが「D:\USBLAN」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを
「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンドプロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック

3. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
   
4.  表示されたウインドウで、「D:」を入力し、「Enter」キーを押す
   
5. 「cd \USBLAN」を入力し、「Enter」キーを押す
   
6. 「setup.exe -s」を入力し、「Enter」キーを押す

以上でRealtek USB-LAN Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
            正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「アプリと機能(F)」をクリック

2.  表示されたダイアログ上で、「アプリと機能」
    →「Realtek USB Ethernet Controller All-In-One Windows Driver」をクリック
 
3.  以下の項目の存在を確認

	10.34.603.2019

以上でドライバー適用確認は終了です。
