----------------------------------------------------------------------------
               Intel(R) RST Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Intel(R) RST Driverのセットアップ手順です。

※Pure OSをインストール前に、BIOSの事前設定が必要です。
1． 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す
2．「Devices」タブをクリック、「ATA Drive Setup」をクリック、「Enter]を押す
3．「ATA Drive Setup」画面で、「Configure SATA as」をクリック、「Enter]を押す

AHCIの場合：
4.  「AHCI」を選択、「Enter]を押す
    ※警告があれば、許可してください
　　※「Configure SATA as」の内容は「AHCI」になることを確認

RAIDの場合：
4.  「RAID」を選択、「Enter]を押す
    ※警告があれば、許可してください
　　※「Configure SATA as」の内容は「RAID」になることを確認

5．【F10】を押す、「Save & reset」画面で、「Yes]を選択、「Enter]を押す


本モジュールが「D:\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

【チェック!!】チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　  　　　　　チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンドプロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3.  表示されたウインドウで、「D:」を入力し、「Enter キー」を押す
   
4. 「cd D:\IRST」を入力し、「Enter キー」を押す
   
5. 「pnputil /add-driver *.inf /install」を入力し、「Enter キー」を押す

6. 「インストール操作を完了するには、システムを再起動する必要があります。」が出たら、システムを再起動する

以上でIntel(R) RST Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

AHCIの場合：
2.  表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「IDE ATA/ATAPI コントローラー」
    →「Intel(R) 400 Series Chipset Family SATA AHCI Controller」をダブルクリック

RAIDの場合：
2.  表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「記憶域コントローラー」
    →「Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller」をダブルクリック

3.  表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
        プロバイダー:　  Intel Corporation
        バージョン:      17.8.0.1065

以上でドライバー適用確認は終了です。
