----------------------------------------------------------------------------
                 内蔵指紋センサードライバのセットアップ (Windows 10)   
----------------------------------------------------------------------------
次の手順で本モジュールのセットアップを行ってください。

【注意事項】
  ・内蔵指紋センサ搭載モデルのみセットアップを行ってください。
  ・本モジュールは、Windows 10のみ対象となります。その他のOSでは
    セットアップしないでください。
  ・セットアップ時は、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
    ユーザーアカウントでサインインしてください。
  ・本手順は本モジュールが「C:\FPR_V」に展開されていることを想定して
    います。これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。


【指紋センサードライバのセットアップ手順】

チェック!!
・以下の手順を行う前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
  アプリケーションを全て終了してください。

1.「スタート」ボタンを右クリック - Windows PowerShell(管理者)を実行

2. 下記コマンドを実行

   pnputil /add-driver C:\FPR_V\*.inf /subdirs /install

3.「ドライバー　パッケージが正常に追加されました。」と表示される場合、インストール終了。

4. 再起動してください。


以上で、指紋センサードライバのセットアップは終了です。


【セットアップ確認手順】

  1. 「Windows」キー と「X」キーを同時押し →「デバイス マネージャー」をクリック

  2. 「生体認証デバイス」をダブルクリック
 
  3. 「ELAN WBF Fingerprint Sensor」をダブルクリック

  4. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「3.16.12011.10026」で
     あることを確認する


以上で、指紋センサードライバのセットアップ確認は終了です。