----------------------------------------------------------------------------
           Intel RAID・AHCIドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバーのセットアップを行ってください。

チェック!!

  ・本インストール手順は、Intel RAID・AHCIドライバーが
 　「C:\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
    実際と異なる場合は、適宜読み替えてください。

  ・チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　　チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

  ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。　

【インストール手順】


 1. デスクトップ画面の左下にある「スタート」ボタンを右クリックし、
   表示されたメニューから「ファイル名を指定して実行」をクリック

 2.「名前」に「C:\IRST」と入力し、「OK」ボタンをクリック

 3.InstallRST_1を右クリックし、表示されたメニューから「管理者として実行」をクリック

 4.ウインドウが閉じたら1分待ち

 5.再起動する

  
  以上で AHCIドライバーのセットアップは終了です。


【バージョンの確認方法】

 
 1.デスクトップにて「Windows」キー +「X」キーを押した後、「M」キーを押す。

 2.「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
 3. 以下の項目が「18.30.3.1148 」であることを確認してください。

         [IDE ATA/ATAPI コントローラー]→
         [Intel(R) 400 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

以上で AHCIドライバーバージョンの確認は終了です。
