----------------------------------------------------------------------------
         Realtek USB-LAN Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、 Realtek USB-LAN Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\RealtekLAN」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前(O)」に「D:\RealtekLAN\setup.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック
   
4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

5. 「Realtek USB Ethernet Controller All-In-One Windows Driver の InstallShield Wizardへようこそ」
　　ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「プログラムインストールの準備完了」ウィンドウで、「インストール」ボタンをクリック

7. 「InstallShield Wizard の完了」ウィンドウで、「完了」ボタンをクリック

以上でRealtek USB-LAN Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用されたことの確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「アプリと機能(F)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「アプリと機能」
   →「Realtek USB Ethernet Controller All-In-One Windows Driver」をクリック
 
3. 以下の項目の存在を確認
　　
　　 10.44.20.1214


以上でドライバー適用確認は終了です。
