----------------------------------------------------------------------------
                 内蔵指紋センサドライバのセットアップ (Windows 10)   
----------------------------------------------------------------------------
次の手順で本モジュールのセットアップを行ってください。

【注意事項】
  ・内蔵指紋センサ搭載モデルのみセットアップを行ってください。
  ・本モジュールは、Windows 10のみ対象となります。その他のOSでは
    セットアップしないでください。
  ・セットアップ時は、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
    ユーザーアカウントでサインインしてください。
  ・本手順は本モジュールが「C:\DRV\FPR_V」に展開されていることを想定して
    います。これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。


【指紋センサドライバのセットアップ手順】

  1. スタート画面から【Windowsキー】＋【Rキー】を押す
　　 「ファイル名を指定して実行」画面が表示されます。　

  2. 「名前」に「C:\DRV\FPR_V\dpinst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

     チェック!!
     「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリック

     デバイスドライバのインストールウィザードが表示されたら「次へ」をクリック 
     これ以降の操作は画面の指示に従ってください。
 
  3. セットアップが完了したら、Windowsを再起動する

以上で、指紋センサドライバのセットアップは終了です。


【セットアップ確認手順】

  1. 「スタート」ボタンをクリック

  2. 「Windows システム ツール」をクリック

  3. 「コントロール パネル」をクリック

  4. 「システムとセキュリティ」をクリック 

  5. 「システム」をクリック

  6. 「デバイス マネージャー」をクリック

  7. 「生体認証デバイス」をダブルクリック
 
  8. 「Goodix fingerprint」をダブルクリック

  9. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「3.12344.0.200」で
     あることを確認する


以上で、指紋センサドライバのセットアップ確認は終了です。