----------------------------------------------------------------------------
               Quectel LTE WWAN Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Quectel LTE WWAN Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\LTE」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンドプロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
   
3. 「cd D:\LTE」を入力し、「Enter」キーを押す

4. 「CALL Setup.bat」を入力し、「Enter」キーを押す

5. コマンド ウィンドウに「The driver is installed completely.」が出たら、セットアップが完了になった


以上でFibocom LTE WWAN Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows」+「X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「Quectel Modem Host Interface」
   →「Quectel PCI Express」をダブルクリック

3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
  
　　　プロバイダー：　Quectel Incorporated
    　バージョン:　　 1.0.0.13

以上でドライバー適用確認は終了です。