----------------------------------------------------------------------------
           MultiCard Reader Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、MultiCard Reader Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\CardReader」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンドプロンプト」を右クリック、
　「管理者として実行」をクリック
   ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. コマンド ウィンドウで、「cd D:\CardReader\」を入力し、「Enter」ボタンをクリック

4.「Install.bat」を入力し、「Enter」ボタンをクリック

以上でMultiCard Reader Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                   正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「メモリ テクノロジ デバイス」
   →「Genesys Logic PCIE card reader device」か「Realtek PCIE CardReader」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:　  Genesys Logic/Realtek Semiconductor Corp.
       バージョン:      1.1.14.0/10.0.19041.21337

以上でドライバー適用確認は終了です。