----------------------------------------------------------------------------
         　　IntelⓇ Chipset driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
※注意事項：
1. 全てのインストール作業が開始される前に、Chipset driverを一番最初に
セットアップしてください。
2. OS Buildが以下バージョンの場合は、Chipset driverをインストールする前に、
SD card driverをセットアップしてください。

-Windows 10 Enterprise 2019 LTSC  64ビット
-Windows 10 Pro 64ビット（version 1809）
-Windows 10 Pro Education 64ビット（version 1809）
-Windows 10 Enterprise　64ビット（version 1809）
-Windows 10 Education　64ビット（version 1809）

本テキストは、IntelⓇ Chipset driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Chipset」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」と入力、表示された「コマンドプロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック

3. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
   
4. 「pnputil.exe /a D:\Chipset\*.inf /i」と入力し、「Enter」キーを押す
    ＊「再起動が必要です。」ウィンドウが表示されば、コンピューターを再起動してください

以上でIntelⓇ Chipset driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------
次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   →「Inter(R) LPC Controller/eSPI Controller (U Premium) - Axxx」をダブルクリック
   ＊選択する機種によって表示名称が異なるため、ここで「XXXX」は任意です。
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   INTEL
       バージョン:     10.1.24.5

以上でドライバ適用確認は終了です。
