----------------------------------------------------------------------------
                Intel社製Smart Sound Technologyドライバ のセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、 Intel社製Smart Sound Technologyドライバ のセットアップ手順です。

【注意事項】

  ・本ドライバ適用前に「Realtek HD Audio driver」内の「install_01.bat」の適用を
　　してください。

  ・本ドライバ適用後に「Realtek HD Audio driver」内の「install_02.bat」の適用を
　　してください。

  ・本モジュールが「C:\ISST」に展開されている事を前提に記述しております。
  実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

  ・セットアップ時は、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
   ユーザーアカウントでサインインしてください。

  ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」ボタンを
  クリックしてください。

【 Intel社製Smart Sound Technologyドライバ のセットアップ手順】

  1.「スタート」ボタンをクリック - 「コマンド　プロンプト」入力し、「管理者として実行」をクリックする。

  2. 下記コマンドを実行

   cd C:\ISST
   pnputil /add-driver *.inf /subdirs /install

  3.「ドライバー パッケージがインストールされました」と表示される場合、インストール終了。

  4. 再起動してください。

  以上で、Intel社製Smart Sound Technologyドライバ のセットアップは終了です。  


【ドライバのバージョン確認】

  1.「Windows Key + X」「デバイス マネージャー」→をクリック

  2.「システム デバイス」→「インテル(R) スマート・サウンド・テクノロジー OED」をダブルクリック

  3.「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「10.29.0.6590」であることを確認する。 

  4.「インテル(R) スマート・サウンド・テクノロジーBUS」をダブルクリック

  5.「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「10.29.0.6590」であることを確認する。 

  6.「サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー」→「デジタルマイク向けインテル®スマート・サウンド・テクノロジー」をダブルクリック

  7.「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「10.29.0.6590」であることを確認する。 

　以上で、Intel社製Smart Sound Technologyドライバ のバージョンの確認は終了です。
