
---------------------------------------------------------------------------------
  Intel(R) Integrated Sensor Solutionのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でIntel(R) Integrated Sensor Solutionのセットアップを行ってください。

チェック!!

    本手順はIntel ISSドライバーを「D:\ISS」に展開していることを想定
    しています。これと異なるドライブ構成で利用する場合は読み替えてください。


【Intel(R) Integrated Sensor Solutionドライバのセットアップ手順】

1.「スタート」ボタンを右クリック - Windows PowerShell(管理者)(A)を実行

 ※「ユーザーアカウント制御」の画面、または「セキュリティの警告」の画面が表示
　された場合、「はい」ボタンをクリックしてください。「はい」または、「実行」と表示
　されている場合があります。

2. 下記コマンドを実行

   cd D:\ISS
   pnputil /add-driver *.inf /subdirs /install

3. 「ドライバー パッケージが正常に追加されました。」と表示される場合、インストール終了。

4. Windowsを再起動してください

以上で、Intel(R) Integrated Sensor Solutionドライバのセットアップは終了です。


【セットアップ確認手順】

1. 「デバイス マネージャー」にて「システム デバイス」→
    「Intel(R) Integrated Sensor Solution」のプロパティを開いてください。

2. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「3.1.0.3437」であることを確認してください。

3. 「デバイス マネージャー」にて「システム デバイス」→
    「ISS Dynamic Bus Enumerator」のプロパティを開いてください。

4. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「3.1.0.3437」であることを確認してください。

5. 「デバイス マネージャー」にて「ヒューマン インターフェースデバイス」→
    「HID PCI Minidriver for ISS」のプロパティを開いてください。

6. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「3.1.0.3437」であることを確認してください。

以上で、Intel(R) Integrated Sensor Solutionのセットアップは終了です。
