--------------------------------------------------------------------------------
             ホットキーユーティリティのセットアップ
--------------------------------------------------------------------------------
本テキストは、ホットキーユーティリティのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\BSE」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

<<チェック!!>>
　 本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
   ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3.  コマンド プロンプトに「D:」を入力し、「Enter」キーを押す

4. 「cd D:\BSE」を入力し、「Enter」キーを押す
   
5. 「setup.exe /S /F /H」を入力し、「Enter」キーを押す
   
6. 「Windows + X」キーを押して、「Windows PowerShell(管理者)(A)」をクリック
    ※「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

7.  表示されたウィンドウで、「Set-ExecutionPolicy Unrestricted」を入力し、「Enter」キーを押す

8. 「Y」を入力し、「Enter」キーを押す

9. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

10.「名前(O)」に「D:\BSE\setup.exe」を入力し、「OK」ボタンをクリック
    ※「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

11.「この操作を正しく終了しました。」が出たら、「OK」を押す

以上でホットキーユーティリティのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
             正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   →「Lenovo Fn and function keys」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Lenovo
       バージョン:     10.2.13.0

以上でドライバー適用確認は終了です。
