----------------------------------------------------------------------------
           Realtek/Genesys Card Reader Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Realtek/Genesys Card Reader Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\CardReader」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
　　＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3.  コマンド プロンプトで「D:」を入力し、「Enter」ボタンをクリック

4. 「cd D:\CardReader」を入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
5. 「Install.bat」を入力し、「Enter」ボタンをクリック

以上でRealtek/Genesys Card Reader Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                   正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「メモリ テクノロジ デバイス」
   →「Realtek PCIE CardReader」か「Genesys Logic PCIE card reader device」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:　  Realtek Semiconductor Corp./Genesys Logic
       バージョン:      10.0.19042.21344/1.1.21.0

以上でドライバー適用確認は終了です。
