----------------------------------------------------------------------------
               Fibocom LTE WWAN Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Fibocom LTE WWAN Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\LTE」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前(O)」に「D:\LTE\dpinst.exe」を入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
   
5. 「デバイス ドライバのインストール ウィザードの開始」ウィンドウで、
　 「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「デバイス ドライバのインストール ウィザードの完了」ウィンドウで、
   「完了」ボタンをクリック

以上でFibocom LTE WWAN Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                 正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows」+「X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「システム デバイス」
   →「Intel(R) XMM7360-P WWAN」をダブルクリック

3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
  
　　　プロバイダー：　Fibocom Wireless Inc.
    　バージョン:　　 0.9.4.505

以上でドライバー適用確認は終了です。
