----------------------------------------------------------------------------
            Elan Touchpad Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Elan Touchpad Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\ElanTouchpad」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
   「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3.  表示されたウィンドウで、「D:」を入力し、「Enter」 キーを押す

4. 「cd D:\ElanTouchpad\driver」を入力し、「Enter」 キーを押す
   
5. 「Setup.bat」を入力し、「Enter」キーをを押す

6.  処理が完了した場合は、システムが自動的に再起動する
    再起動の後に、セットアップを続けてください

7. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

8.  表示されたウィンドウで、「D:」を入力し、「Enter」 キーを押す

9. 「cd D:\ElanTouchpad\UI」を入力し、「Enter」 キーを押す

10.「Setup.bat」を入力し、「Enter」 キーを押す

11.「操作は正常に完了しました。」が出たら、システムを再起動して下さい

以上でElan Touchpad Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でドライバが正しく適用されている事を確認してください。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2.  表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、
   「マウスとそのほかのポインティング デバイス」
　　→「ELAN Input Device For WDF」をダブルクリック

3.  表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認

       プロバイダー:   ELAN
       バージョン:     24.16.9.1

4. 「Windows + X」キーを押し、「アプリと機能(F)」をクリック

5.  表示されたダイアログで、「ELAN Touchpad for VersaPro VB」をクリックして
　 「詳細オプション」をクリック

6.  表示された画面で、以下の項目を確認

       バージョン:   24.16.6.0

以上でドライバー適用確認は終了です。
