----------------------------------------------------------------------------
            Realtek SD Card Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Realtek SD Card Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\RTS」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. コマンド プロンプトに「D:」を入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
4.「cd \RTS」を入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
5.「setup.bat」を入力し、「Enter」ボタンをクリック

6. コマンド プロンプトに「ドライバー パッケージが正常に追加されました。」が出たら、セットアップは完了になった

以上で Realtek SD Card Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
               正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------
  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1.「タスク バー」のエクスプローラーをクリックし、C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\rtsuerlenovo.inf_amd64_e14e86f9af22d30a\RtsUer.sysを右クリックし

      2. 表示されたダイアログ上で、「プロパティ(R)」をクリックし、「詳細」をクリックし

      3. ファイル バージョンの記載が「10.0.22621.31275」であることを確認する

以上でドライバ適用確認は終了です。