
---------------------------------------------------------------------------------
  Intel(R) Integrated Sensor Solutionのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でIntel(R) Integrated Sensor Solutionのセットアップを行ってください。

チェック!!

    本手順はIntel ISSドライバーを「D:\ISS」に展開していることを想定
    しています。これと異なるドライブ構成で利用する場合は読み替えてください。


【Intel(R) Integrated Sensor Solutionドライバのセットアップ手順】

1.  タスクバーにある「スタート」ボタンを右クリックし、
　  表示されたメニューから「ファイル名を指定して実行」をクリック

2. 「D:\ISS\HECI_ISH\x64\dpinst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック 
  
    チェック!!
　「ユーザー アカウント制御」のダイアログボックスが表示されたら、
   「はい」ボタンをクリックしてください。   

3.  デバイス ドライバのインストール ウィザードの開始画面が表示されます。
   「次へ」ボタンをクリックするとインストールが始まります。
     以降、画面の指示にしたがってください。

4.  タスクバーにある「スタート」ボタンを右クリックし、
　  表示されたメニューから「ファイル名を指定して実行」をクリック

5. 「D:\ISS\Bus\x64\dpinst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック 

     チェック!!
　「ユーザー アカウント制御」のダイアログボックスが表示されたら、
   「はい」ボタンをクリックしてください。

6.  デバイス ドライバのインストール ウィザードの開始画面が表示されます。
   「次へ」ボタンをクリックするとインストールが始まります。
     以降、画面の指示にしたがってください。

7.  タスクバーにある「スタート」ボタンを右クリックし、
　  表示されたメニューから「ファイル名を指定して実行」をクリック

8. 「D:\ISS\Miniport\x64\dpinst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック 

    チェック!!
　「ユーザー アカウント制御」のダイアログボックスが表示されたら、
   「はい」ボタンをクリックしてください。

9.  デバイス ドライバのインストール ウィザードの開始画面が表示されます。
   「次へ」ボタンをクリックするとインストールが始まります。
     以降、画面の指示にしたがってください。

10. Windowsを再起動してください

以上で、Intel(R) Integrated Sensor Solutionドライバのセットアップは終了です。


【セットアップ確認手順】

1.「Windows Key + X」→「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2.「システム デバイス」→「Intel(R) Integrated Sensor Solution」をダブルクリック

3.「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「3.1.0.4475」であることを確認する。 

4.「システム デバイス」→「ISS Dynamic Bus Enumerator」をダブルクリック

5.「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「3.1.0.4475」であることを確認する。

6.「ヒューマン インターフェイス デバイス」→「HID PCI Minidriver for ISS」をダブルクリック

7.「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「3.1.0.4475」であることを確認する。

以上で、Intel(R) Integrated Sensor Solutionのセットアップは終了です。
