----------------------------------------------------------------------------
              Intel(R) RST Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Intel(R) RST Driverのセットアップ手順です。

※Pure OSをインストール前に、BIOSの事前設定が必要です。
1． 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す
2．「Devices」タブをクリック、「ATA Drive Setup」をクリック、「Enter]を押す
3．「ATA Drive Setup」画面で、「Configure SATA as」をクリック、「Enter]を押す

RAIDの場合：
4.  「RAID」を選択、「Enter]を押す
    ※警告があれば、許可してください
　　※「Configure SATA as」の内容は「RAID」になることを確認

5． 【F10】を押す、「Save & Reset」画面で、「Yes]を選択、「Enter]を押す

※Pure OSをインストール時に、RAIDの場合は下記設定が必要です。
  RAIDの場合は下記手順の1-5番を実施ください。

1.  事前にIntel(R) RST DriverのセットアップファイルをUSBメモリーにダウンロード及び展開する
　  本モジュールが「D:\RSTDRV」に展開されている事を前提に記述しております。
　  実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

2.  Pure OSをインストール途中で用意したUSBメモリーをセットする

3. 「Windowsのインストール場所を選んでください」画面で、「ドライバーの読み込み(L)」をクリック

4.  表示された「ドライバーの読み込み」ダイアログで、「参照(B)」をクリック

5.  表示された「フォルダーの参照」ダイアログで、「USBドライブ(D:)」→「RSTDRV」→「driver」→「VMD」をクリック、「OK」ボタンをクリック

6. 「インストールするドライバーの選択」ダイアログで、
   「Intel RST VMD Controller 467F (D:\xxx\xxx\xxx)」か
   「Intel RST VMD Managed Controller 09AB (D:\xxx\xxx\xxx)」を選択、「次へ(N)」をクリック
　　※機種によって、(D:\xxx\xxx\xxx)ルートの表示は違うことがあります。

ここで設定は完了なので、Pure OSのインストールを続けてください

----------------------------------------------------------------------------
下記は、WindowsシステムでIntel(R) RST Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\RSTDRV」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

【チェック!!】チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　  　　　　　チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前(O)」に「D:\RSTDRV\DriverSetup.exe」を入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

5. 「Welcome to the Setup Setup Wizard」ウィンドウで、「Next」ボタンをクリック

6. 「Ready to Install」ウィンドウで、「Install」ボタンをクリック

7. 「Completing the Setup Setup Wizard」ウィンドウで、「Finish」ボタンをクリック
    ※インストール操作を完了するには、システムを再起動する必要があります。

以上でIntel(R) RST Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

RAIDの場合：
2.  表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「記憶域コントローラー」
    →「Intel RST VMD Managed Controller 09AB」OR「Intel RST VMD Controller 467F」 をダブルクリック

3.  表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
        プロバイダー:　  Intel Corporation
        バージョン:      19.2.1.1006

以上でドライバー適用確認は終了です。

<<チェック!!>>  
本ドライバをインストールした後、インターネットに接続すると
関連アプリが自動インストールされます。

もし自動インストールされない場合、
次の手順で関連アプリのセットアップを行ってください。

１．Webブラウザで下記のURLを開く
    https://apps.microsoft.com/store/detail/インテル® Optane™ メモリーとストレージ・マネジメント/9MZNG5HZWZ1T

２．表示された画面で、「入手」あるいは「Microsoft Store アプリの取得」あるいは「Get in Store app」を押す

３．Microsoft Storeが起動し、関連アプリのページが表示されます
　　表示された画面で、「インストール」あるいは「入手」を押す
　　これ以降の操作は画面の指示に従ってください
