----------------------------------------------------------------------------
            Integrated Camera Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Integrated Camera Driverのセットアップ手順です。

※Intel SerialIO Driverをセットアップ後に、Integrated Camera Driverをセットアップしてください。
本モジュールが「D:\Camera」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3.  コマンド プロンプトに「D:」を入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
4. 「cd \Camera」を入力し、「Enter」ボタンをクリック

5. 「dpinst.exe」を入力し、「Enter」ボタンをクリック

6. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードへようこそ。」ウィンドウで、
　 「次へ(N)」ボタンをクリック　

7. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードの完了」ウィンドウで、
   「完了」ボタンをクリック

以上でIntegrated Camera Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「カメラ」 →
  「Integrated Camera」か「Integrated IR Camera」をダブルクリック
  
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   SunplusIT 
       バージョン:     5.0.18.122

4. 表示されたダイアログ上で、「カメラ」 →
  「Intel(R) TGL AVStream Camera」をダブルクリック
  
5. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel
       バージョン:     60.22000.6.5824

以上でドライバー適用確認は終了です。
