----------------------------------------------------------------------------
            Intelligent Sensingのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Intelligent Sensingのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Sensing」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. コマンド プロンプトに「D:」を入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
4.「cd \Sensing」を入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
5.「Install.cmd」を入力し、「Enter」ボタンをクリック

6. コマンド プロンプトに「ドライバー パッケージが正常に追加されました。」が出たら、セットアップは完了になった

以上でIntelligent Sensingのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
               正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2.  表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、メニューの「表示(V)」をクリック
　　→「ドライバー(種類別)(R)」を選択
   
3.  表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」をクリックし、「oemXXX.inf(lnvsst.inf)」を右クリック     
　　※機種によって、XXXの表示は違うことがあります。

4.  表示されたダイアログ上で、「プロパティ(R)」をクリックし、以下の情報を確認する

        ドライバーのバージョン:     2.0.33.0

以上でドライバ適用確認は終了です。

