----------------------------------------------------------------------------
                  CINTERION社製WWANドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

 本テキストは、CINTERION社製WWANドライバのインストール手順です。

チェック!!

  ・本インストール手順は、インストールモジュールが
 　「C:\WWAN」に展開されている事を前提に記述しております。
    実際と異なる場合は、適宜読み替えてください。

  ・インストール前に、使用中のアプリケーションをすべて終了してください。

  ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。　

  ・パソコンに、SIMが挿入されている場合は、取り除いてください。


【インストール手順】

 1.「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックしてください。

 2.エクスプローラーで「C:\WWAN」フォルダを表示し、install_Thales_Include_FOTA.cmdを
   右クリックし、「管理者として実行」をクリックすると、
   インストールウインドウが表示されます。

 3.三分待ちます。

 4.PCを再起動してください。

  以上でインストールは終了です。


----------------------------------------------------------------------------
                       正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------
 
 1.デスクトップにて「Windows」キー +「X」キーを押し、「デバイス マネージャー」を
   クリックしてください。

 2.「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
 3.「システム デバイス」-「SDX55-Cinterion」をダブルクリックし、
   「ドライバー」タブのバージョンが以下であることを確認してください。
 
 　　　1.0.0.5


　以上で正しく適用された事の確認は終了です。

