  ---------------------------------------------------------------
                   無線LANドライバーのセットアップ
  ---------------------------------------------------------------

次の手順で無線LANドライバーのセットアップを行ってください。

チェック!!
 ・本手順は、管理者(Administrator)権限を持つユーザー(ユーザー名は半角
   英数字)で行ってください。

 ・本手順は、無線LANドライバが「C:\IntelWLAN」に展開されていると想定しています。
    これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。

 ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。　


【インストール手順】
チェック!!
・以下の手順を行う前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
  アプリケーションを全て終了してください。


<Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz 搭載機種>

1.「スタート」ボタンをクリック、「コマンド　プロンプト」入力し、「管理者として実行」をクリックする。

2. 下記コマンドを実行

   pnputil.exe /add-driver C:\IntelWLAN\Netwtw6e.INF /install

3. コマンドを実行したら1分待ちます。

4. 再起動してください。


以上で無線LANドライバーのインストールは終了です。

  
【ドライバのバージョン確認】

<Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz 搭載機種>

1.「Windows key + X」→「デバイス マネージャー」をクリック

2.「ネットワーク アダプター」をダブルクリック

3.「Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz」を右クリックし、「プロパティ」をクリック、
    
4.「ドライバー」タブをクリックし、
   バージョンが「22.150.0.3」であることを確認してください。
       
  以上でドライバのバージョン確認は終了です。


以上で無線LANドライバーのセットアップは終了です。

