--------------------------------------------------------------------------------
             ホットキーユーティリティのセットアップ
--------------------------------------------------------------------------------
本テキストは、ホットキーユーティリティのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\BSE」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　「管理者として実行」をクリック
   ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. コマンド プロンプトに「D:」を入力し、「Enter」ボタンをクリック

4.「cd \BSE」を入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
5.「setup.exe /S /F /H」を入力し、「Enter」ボタンをクリック

以上でホットキーユーティリティのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
             正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   →「Lenovo Fn and function keys」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Lenovo
       バージョン:     10.4.3.0

以上でドライバー適用確認は終了です。
