----------------------------------------------------------------------------
                Intel社製Smart Sound Technologyドライバ のセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、 Intel社製Smart Sound Technologyドライバ のセットアップ手順です。

【注意事項】
  ・本モジュールが「C:\ISST」に展開されている事を前提に記述しております。
  実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

  ・セットアップ時は、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
   ユーザーアカウントでサインインしてください。

  ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」ボタンを
  クリックしてください。

【 Intel社製Smart Sound Technologyドライバ のセットアップ手順】

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする。

   2. 展開したフォルダ―の中にある「infinstall_ISST.cmd」を右クリックし、
      表示されたメニューから「管理者として実行」をクリックする。

   3. 展開したフォルダ―の中にある「infinstall_MVA.cmd」を右クリックし、
      表示されたメニューから「管理者として実行」をクリックする。

   4. 1分待って、再起動してください。

  以上で、Intel社製Smart Sound Technologyドライバ のセットアップは終了です。   

【ドライバのバージョン確認】

  1.「Windows Key + X」「デバイス マネージャー」→をクリック

  2.「システム デバイス」→「インテル(R) スマート・サウンド・テクノロジー OED」をダブルクリック

  3.「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「10.29.0.8365」であることを確認する。 

  4.「インテル(R) スマート・サウンド・テクノロジー BUS」をダブルクリック。

  5.「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「10.29.0.8365」であることを確認する。 


　以上で、Intel社製Smart Sound Technologyドライバ のバージョンの確認は終了です。
