----------------------------------------------------------------------------
           Intel(R) RPL AVStream Cameraのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Intel(R) RPL AVStream Cameraのセットアップ手順です。

本モジュールが「C:\Camera」に展開されていることを前提に記述しております。
構成が異なる場合は、読み替えて利用してください。

※必ず管理者権限のあるユーザーでサインインしている状態で
　セットアップを行ってください。

※Display DriverとIntel SerialIO Driverをセットアップ後に、Camera Driverをセットアップしてください。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
    ＊「Windows セキュリティ」ウィンドウが表示された場合は「インストール」ボタンをクリック

   
3. 下記コマンドを実行
   
   cd C:\Camera
   Setup.cmd


4. コマンドを実行したら1分待ちます。


5. 再起動してください。


以上でドライバのインストールは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されたメニューから「デバイス マネージャー」を開く


3. 表示されたダイアログ上で、「カメラ」 →
  「Intel(R) RPL AVStream Camera」をダブルクリック
  
4.「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「63.22000.10.16989」であることを確認する

以上でドライバー適用確認は終了です。
