----------------------------------------------------------------------------
                 内蔵指紋センサドライバのセットアップ  
----------------------------------------------------------------------------
次の手順で本モジュールのセットアップを行ってください。

【注意事項】
  ・内蔵指紋センサ搭載モデルのみセットアップを行ってください。
  ・セットアップ時は、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
    ユーザーアカウントでサインインしてください。
  ・本手順は本モジュールが「C:\FP」に展開されていることを想定して
    います。これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。
  ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。　

【指紋センサドライバのセットアップ手順】

1. 「スタート」ボタンをクリック、「コマンド　プロンプト」と入力し、「管理者として実行」をクリックする。

2.  下記コマンドを実行
   
    C:\FP\Install.bat

3. 1分後、再起動してください。

4. 再起動してください。

以上で、指紋センサドライバのセットアップは終了です。


【セットアップ確認手順】

  1. 「スタート」ボタンを右クリック

  2. 表示されたメニューから「デバイス マネージャー」クリック

  3. 「生体認証デバイス」をダブルクリック
 
  4. 「Goodix MOC Fingerprint」をダブルクリック

  5. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「3.12344.0.470」で
     あることを確認する


以上で、指紋センサドライバのセットアップ確認は終了です。
