----------------------------------------------------------------------------
          Integrated Camera driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Integrated Camera driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Camera」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. コマンド プロンプトに「D:」を入力し、「Enter」キーを押す
   
4.「cd D:\Camera\Camera」を入力し、「Enter」キーを押す
   
5. AVC /Chicony Cameraを搭載する場合、
  「pnputil.exe /add-driver Realtek\*.inf /install」を入力し、「Enter」キーを押す

6. Bison Cameraを搭載する場合、
  「pnputil.exe /add-driver SunplusIT\*.inf /install」を入力し、「Enter」キーを押す

以上でIntegrated Camera driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                 正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「カメラ」 →
  「Integrated Camera」か「Integrated IR Camera」をダブルクリック
  
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認

       AVC /Chicony Camera を搭載する場合
       プロバイダー:   Realtek
       バージョン:     10.0.22000.20370

       Bison Camera を搭載する場合
       プロバイダー:   SunplusIT
       バージョン:     5.0.18.260

以上でドライバー適用確認は終了です。
