----------------------------------------------------------------------------
                   Cardreader Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Cardreader Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\SDCard」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」と入力、表示された「コマンドプロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
     ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. 「D:」と入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
4. 「cd D:\SDCard\Cardreader」と入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
5.  BayHub Cardreaderを搭載する場合、
   「pnputil.exe /add-driver BayHub\*.inf /install」を入力し、「Enter」キーを押す

6.  Genesys Cardreaderを搭載する場合、
   「pnputil.exe /add-driver Genesys\*.inf /install」を入力し、「Enter」キーを押す

7.  Realtek Cardreaderを搭載する場合、
   「pnputil.exe /add-driver Realtek\*.inf /install」を入力し、「Enter」キーを押す
   「pnputil.exe /add-driver Realtek\ExtInf\*.inf /install」を入力し、「Enter」キーを押す

以上でCardreader Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                     正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. BayHub Cardreaderを搭載する場合
   表示された「デバイス マネージャー」ダイアログ上で、「記憶域コントローラー」
   →「BayHubTech Integrated MMC/SD controller」をダブルクリック
 
   表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:　BayHubTech
       バージョン:     2.1.101.10733

3. Genesys Cardreaderを搭載する場合
   表示された「デバイス マネージャー」ダイアログ上で、「メモリ テクノロジ デバイス」
   →「Genesys Logic PCIE card reader device」をダブルクリック
 
   表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:　Genesys Logic
       バージョン:     1.1.49.0

4. Realtek Cardreaderを搭載する場合
   表示された「デバイス マネージャー」ダイアログ上で、「メモリ テクノロジ デバイス」
   →「Realtek PCIE CardReader」をダブルクリック
 
   表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:　Realtek Semiconductor Corp.
       バージョン:     10.0.26100.21379

以上でドライバー適用確認は終了です。