----------------------------------------------------------------------------
            Finger Print Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Finger Print Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Fingerprint」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する
 
2.「検索ボックス」をクリック、「cmd」と入力、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　「管理者として実行」をクリック
   ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. コマンド プロンプトに「D:」を入力し、「Enter」キーを押す

4.「cd D:\Fingerprint\Fingerprint」と入力し、「Enter」キーを押す
  
5. Elan Fingerprintを搭載する場合、
  「pnputil.exe /add-driver Elan\*.inf /install」を入力し、「Enter」キーを押す

6. Goodix Fingerprintを搭載する場合、
  「pnputil.exe /add-driver Goodix\USBV3.4.523.830_WIN10_WIN11_22H2_24H2_20250208\GoodixMocUsb.inf /install」を入力し、「Enter」キーを押す
  「pnputil.exe /add-driver Goodix\USBV3.4.523.830_WIN10_WIN11_22H2_24H2_20250208\GoodixMocUsb.inf /install」を入力し、「Enter」キーを押す

7.「インストール操作を完了するには、システムを再起動する必要があります。」が表示されたら、
　　コンピューターを再起動してください。

以上でFinger Print Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. Elan Fingerprintを搭載する場合
   表示されたダイアログ上で、「生体認証デバイス」
   →「ELAN WBF Fingerprint Sensor」をダブルクリック
 
   表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   ELAN Finger Print
       バージョン:     3.4.12404.13033

3. Goodix Fingerprintを搭載する場合
   表示されたダイアログ上で、「生体認証デバイス」
   →「Goodix MOC Fingerprint」をダブルクリック
 
   表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Goodix
       バージョン:     3.4.523.830

以上でドライバー適用確認は終了です。
