----------------------------------------------------------------------------
                 Realtek LAN Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Realtek LAN Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\LAN」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

<<チェック!!>>
※デイスプレイドライバーを同時にインストールする場合は、デイスプレイドライバーの後に
本モジュールをセットアップしてください。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「検索ボックス」をクリック、「cmd」と入力、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　「管理者として実行」をクリック
   ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. コマンド プロンプトに「D:」を入力し、「Enter」キーを押す
   
4.「cd D:\LAN\LAN」と入力し、「Enter」キーを押す
   
5.「pnputil.exe /add-driver *.inf /install」と入力し、「Enter」キーを押す

以上でRealtek LAN Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2.  表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「ネットワーク アダプター」
     →「Realtek PCIe GbE Family Controller」か

3.  表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認

        プロバイダー:   Realtek
        バージョン:     1168.22.1118.2024

以上でドライバ適用確認は終了です。
