----------------------------------------------------------------------------
         インテルⓇ チップセット・ドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、インテルⓇ チップセット・ドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Chipset」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

<<チェック!!>>
※全てのセットアップを開始する前に、チップセット・ドライバを一番最初にセットアップしてください。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前(O)」に「D:\Chipset\SetupChipset.exe」を入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「インテルⓇ チップセット デバイス　ソフトウェア　ようこそ」ウィンドウで、
　 「次へ」ボタンをクリック

5. 「インテルⓇ チップセット デバイス　ソフトウェア　使用許諾契約書」ウィンドウで、
   「同意」ボタンをクリック

6. 「インテルⓇ チップセット デバイス　ソフトウェア　Readmeファイル情報」ウィンドウで、
   「インストール」ボタンをクリック

7. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

8. 「インテルⓇ チップセット デバイス　ソフトウェア　完了」ウィンドウで、
   「今すぐ再起動」ボタンをクリック

以上でインテルⓇ チップセット・ドライバのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示された「デバイス マネージャー」で、「システム デバイス」
   →「Intel(R) LPC Controller/eSPI Controller - XXXX」
     「Intel(R) Shared SRAM - XXXX」
     「Intel(R) SMBus - XXXX」
     「Intel(R) SPI(flash) Controller - XXXX」いずれかをダブルクリック
   ※選択する機種によって表示名が異なるため、ここで「XXXX」は任意です。

3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   INTEL
       バージョン:     10.1.46.5

以上でドライバ適用確認は終了です。
