----------------------------------------------------------------------------
    　　　    Intel(R) DPTF ドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Intel(R) DPTF ドライバのセットアップ手順です。

<<チェック!!>>
※下記の手順でBIOSの事前確認或は設定を行ってください。

1． 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

2．「Advanced」タブをクリック、「Intel(R) DPTF Support」をクリック、「Enter]を押す

3. 「Enabled」を選択、「Enter]を押す
    ※警告があれば、許可してください
　　※「Intel(R) DPTF Support」の内容は「Enabled」になることを確認

4．【F10】を押す、「Save & Restart」画面で、「Yes]を選択、「Enter]を押す

本モジュールが「D:\DPTF」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前(O)」に「D:\DPTF\DriverSetup.exe」を入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

5. 「Welcome to the Setup Setup Wizard」ウィンドウで、「Next」ボタンをクリック

6. 「Ready to Install」ウィンドウで、「Install」ボタンをクリック

7. 「Completing the Setup Setup Wizard」ウィンドウで、「Finish」ボタンをクリック

以上でIntel(R) DPTF ドライバのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
            正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

 1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

 2.「デバイス マネージャー」ダイアログで、「ソフトウェア コンポーネント」
     →「Intel(R) Dynamic Tuning Technology Device Extension Component」をダブルクリック

 3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel
       バージョン:     9.0.11910.61833

  4. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   → 「Intel(R) LPC Controller/eSPI Controller(XXXX) - XXXX」
     「Intel(R) Shared SRAM - XXXX」
     「Intel(R) SMBus - XXXX」
     「Intel(R) SPI(flash) Controller - XXXX」いずれかをダブルクリック
 ※選択する機種によって表示名が異なるため、ここで「XXXX」は任意です。

  5. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   INTEL
       バージョン:     10.1.37.7


以上でドライバ適用確認は終了です。
