----------------------------------------------------------------------------
                  Fibocom社製WWANドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

 本テキストは、Fibocom社製WWANドライバのインストール手順です。

チェック!!

  ・本インストール手順は、インストールモジュールが
 　「C:\WWAN」に展開されている事を前提に記述しております。
    実際と異なる場合は、適宜読み替えてください。

  ・インストール前に、使用中のアプリケーションをすべて終了してください。

  ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。　

  ・パソコンに、SIMが挿入されている場合は、取り除いてください。


【インストール手順】

 1. 「スタート」ボタンをクリック、「コマンド　プロンプト」と入力し、「管理者として実行」をクリックする。

 2.  下記コマンドを実行してください。

  C:\WWAN\InstallAllDriverPackage.bat

 3.インストールが終わるまでお待ちください。
   インストールが終わったら、PCを再起動してください。

  以上でインストールは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                       正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------
 
 1.デスクトップにて「Windows」キー +「X」キーを押し、「デバイス マネージャー」を
   クリックしてください。

 2.「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
 3.「センサー」-「Fibocom FM101 GNSS Sensor」をダブルクリックし、
   「ドライバー」タブのバージョンが以下であることを確認してください。
 
 　　　1.4.1.0

　以上で正しく適用された事の確認は終了です。
