----------------------------------------------------------------------------
                                適用条件
----------------------------------------------------------------------------

本ソフトウェアは 16インチLCD搭載モデルにのみ適用して下さい。

----------------------------------------------------------------------------
               Lenovo Adaptive ICC Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Lenovo Adaptive ICC Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\AICC」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　「管理者として実行」をクリック
   ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. コマンド プロンプトに「D:」を入力し、「Enter」キーを押す

4.「cd D:\AICC」を入力し、「Enter」キーを押す

5.「install.bat」を入力し、「Enter」キーを押す

6.任意キーを押下して続ける


以上でLenovo Adaptive ICC Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   →「Lenovo Adaptive ICC Profile」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Lenovo
       バージョン:     2.0.1.12

以上でドライバ適用確認は終了です。