--------------------------------------------------------------------------------
             ホットキーユーティリティのセットアップ
--------------------------------------------------------------------------------
本テキストは、ホットキーユーティリティのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\BSE」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

<<チェック!!>>
　 本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
   ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「検索ボックス」をクリック、「cmd」と入力、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　「管理者として実行」をクリック
   ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. コマンド プロンプトに「D:」を入力し、「Enter」キーを押す

4.「cd D:\BSE」と入力し、「Enter」キーを押す
   
5.「setup_s.bat」と入力し、「Enter」キーを押す
    ＊「指定されたパスが見つかりません。」が表示されたら、問題ありません。
    ＊「エラー：プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です。」が表示されたら、問題ありません。
   

以上でホットキーユーティリティのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                 正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   →「Lenovo Fn and function keys」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Lenovo
       バージョン:     10.15.2511.2

以上でドライバー適用確認は終了です。
