----------------------------------------------------------------------------
                     SDメモリーカードドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でSDメモリーカードドライバーのセットアップを行ってください。
本手順は、SDメモリーカードドライバーが、「C:\RTS」に格納されている事を前提に
記述しております。実際と異なる場合は、読み替えてください。

チェック!!
　以下のセットアップ手順を行う場合には、管理者権限のあるユーザーでログオンし、
　使用中のアプリケーションを全て終了させてください。

チェック!!
　以下のセットアップ手順中で、「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は
　「はい」ボタンをクリックし、セットアップを進めてください。


　【セットアップ手順】

  本ソフトウェアのセットアップは以下の手順で行います。

    ドライバのインストール
          ↓
    ドライバのバージョン確認
          ↓
    セットアップ終了

【ドライバのインストール】

1.「スタート」ボタンをクリック、「コマンド　プロンプト」入力し、「管理者として実行」をクリックする。

2.下記コマンドを実行
   
   cd C:\RTS
   Setup.cmd

3. コマンドを実行したら1分待ちます。

4. Windowsを再起動してください。


以上でドライバのインストールは終了です。　

【ドライバのバージョン確認】

　以下の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたか確認してください。

　1．デバイス マネージャーを開き、「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」をダブルクリックし、
　 　「Realtek USB 3.0 Card Reader」を右クリックし「プロパティ」をクリック

チェック!!
        デバイスマネージャー上に該当の名称が表示されない場合は、
        SDカードを挿入して確認を行う必要があります。
　　 
チェック!!
　　「デバイス マネージャー」の表示方法
　　　　1.デスクトップ画面下のWindowsマークを右クリックする
　　　　2.「デバイス マネージャー」をクリックする

　2．「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「10.0.26200.31290」と
　　　表示されていること確認してください


　以上でSDメモリーカードドライバーのインストール確認は終了です。
