----------------------------------------------------------------------------
                     SDメモリーカードドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でSDメモリーカードドライバーのセットアップを行ってください。
本手順は、SDメモリーカードドライバーが、「C:\GSD」に格納されている事を前提に
記述しております。実際と異なる場合は、読み替えてください。

チェック!!
　以下のセットアップ手順を行う場合には、管理者権限のあるユーザーでログオンし、
　使用中のアプリケーションを全て終了させてください。

チェック!!
　以下のセットアップ手順中で、「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は
　「はい」ボタンをクリックし、セットアップを進めてください。


　【セットアップ手順】

  本ソフトウェアのセットアップは以下の手順で行います。

    ドライバのインストール
          ↓
    ドライバのバージョン確認
          ↓
    セットアップ終了

【ドライバのインストール】

1.「スタート」ボタンをクリック、「コマンド　プロンプト」入力し、「管理者として実行」をクリックする。

2.下記コマンドを実行
   
   cd C:\GSD
   Setup.cmd

3. コマンドを実行したら1分待ちます。

4. Windowsを再起動してください。


以上でドライバのインストールは終了です。　

【ドライバのバージョン確認】

　以下の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたか確認してください。

　1．デバイス マネージャーを開き、「メモリ テクノロジ デバイス」をダブルクリックし、
　 　「Genesys Logic PCIE card reader device」を右クリックし「プロパティ」をクリック

　 チェック!!
　　「デバイス マネージャー」の表示方法
　　　　1.デスクトップ画面下のWindowsマークを右クリックする
　　　　2.「デバイス マネージャー」をクリックする

　2．「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「1.1.57.370」と
　　　表示されていること確認してください

  以上でSDメモリーカードドライバーのインストール確認は終了です。
