----------------------------------------------------------------------------
            Intelligent Sensingのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Intelligent Sensingのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Sensing」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力し、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. コマンド プロンプトに「D:」を入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
4.「cd D:\Sensing」を入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
5.「Install.cmd」を入力し、「Enter」ボタンをクリック


以上でIntelligent Sensingのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
               正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2.  表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」をクリックし、
    「Lenovo Intelligent Sensing」をダブルクリック     
　
4.  表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の情報を確認する
        
        プロバイダー:   Lenovo
        ドライバーのバージョン:   2.3.9.6

以上でドライバ適用確認は終了です。
