----------------------------------------------------------------------------
                 Yamaha APO Driver セットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Yamaha APO Driver のセットアップ手順です。

本モジュールが「C:\YamahaAPO」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

  <<チェック!!>>
    本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、コンピューターのハードディスク等にコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

  ★本ドライバを適用する前に「Intel社製Smart Sound Technologyドライバ」を先に適用してください。
    本ドライバを先に適用した場合、正常にオーディオ機能が使用できません。
  ★本ドライバの適用後に「Realtek Audioドライバ」を適用してください。

  1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
     権限を持つユーザー)にてログインする。

  2. 展開したフォルダ―の中にある「Install.bat」を右クリックし、
     表示されたメニューから「管理者として実行」をクリックする。

     ※「ユーザーアカウント制御」の画面、または「セキュリティの警告」の画面が表示
       された場合、「はい」ボタンをクリックしてください。「はい」は、「実行」と表示
       されている場合があります。

  3. 「続行するには何かキーを押してください」と表示されたら、閉じるボタンをクリックして
     コマンドプロンプトを終了する。

  4. 「スタート メニュー」からコンピューターを再起動する。

以上でYamaha APO Driverのセットアップは終了です。


<<チェック!!>>
本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。

  1. 「Windows key + X」→「デバイス マネージャー」をクリックする。

  2. 「デバイス マネージャー」での「オーディオ処理オブジェクト(APO)」から
     以下のバージョンが確認できます。

  3. 「Yamaha Audio Effects Component」→「9.1.2.1」であることを確認する。

  4. 「Yamaha VC Audio Effects Component」→「2.1.2.1」であることを確認する。


以上でドライバ適用確認は終了です。
