----------------------------------------------------------------------------
                 ALC262 HD Audio driver セットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、ALC262 HD Audio driver のセットアップ手順です。

本モジュールは、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\RTHDA2」に展開されて
いる事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「Windows Vistaをセットアップする前に」に記載された
      「Windows Vista 用の更新プログラム (KB929685)」(Windows6.0-KB929685-x86.msu)と
      「Windows Vista 用の更新プログラム (KB937077)」(Windows6.0-KB937077-x86.msu)を準備する
   3. 「Windows6.0-KB929685-x86.msu」をダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールし、
       再起動する
　 4. 「Windows6.0-KB937077-x86.msu」をダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールし、
       再起動する
   5. 「スタート」ボタン→「検索の開始」のところに
　　　「D:\DRV\RTHDA2\setup.exe」と入力して、Enterキーを押してください
      ※ ユーザーアカウント制御のダイアログが表示された場合は「続行」ボタンをクリック
   6. 「次へ」をクリック
   7. 「InstallShield Wizardの完了」の画面が出たら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、
      「完了」ボタンをクリックし、コンピュータを再起動する

以上でオーディオドライバのセットアップは終了です。