----------------------------------------------------------
　　　　　　NX PAD ドライバのセットアップ

-----------------------------------------------------------

次の手順でNX PADドライバのセットアップを行ってください。

本手順書では、本機用インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\NXPAD」に展開されていると
想定しております。これと異なる場合は、利用環境にあわせて読み替えてください。

１．「スタートボタン」→「コントロールパネル」をクリック

※コントロールパネルの表示設定をご確認ください。
(以後の手順に関しては、「コントロールパネルホーム」に設定されていること
を想定して行っています。)

２．「システムとメンテナンス」→「デバイスマネージャ」をクリック

※「デバイスマネージャのウインドウ」が画面上に起動していることを確認してください。

３．「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の左側にある
　　「＋」をクリックし「標準PS/2ポートマウス」を右クリック
　
４．「ドライバソフトウェアの更新」をクリック

５．「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」
　　をクリック

６．「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」
　　をクリック
　
※「このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバを選択してください。」
　と画面に表示されます。

７．画面に表示されている「ディスク使用」をクリック

※「フロッピーディスクからインストール」画面の起動を確認してください。



８.  ｢製造元のファイルのコピー元｣に「D:\DRV\NXPAD」と入力し、
　    「OK」ボタンをクリック
　　　 
 チェック！
　モデル欄に「NXPAD」もしくは「NXPAD(for Wide)」と複数表示された場合は
　必ず「NXPAD(for Wide)」を選択してください。

９．「次へ」をクリック

※ドライバのインストールが開始されます。

１０．「閉じる」をクリック

※「システム設定の変更」の確認画面が表示されます。

１１．「はい」をクリック

※再起動が開始されます。

以上でNXパッドドライバのセットアップは終了です。
