----------------------------------------------------------------------------

                  内蔵LANボード対応ドライバのセットアップ                  

----------------------------------------------------------------------------
次の手順で内蔵LANボード対応ドライバのセットアップを行ってください。

チェック!!
・ドライバのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される場
  合があります。ドライバのセットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えて
  おいてください。

・本手順は次のようなドライブ構成を想定しています。これと異なるドライブ構成で
  利用する場合は読み替えてください。
  インストール可能OS用ドライバの展開されているドライブ             Dドライブ

1. 「スタート」ボタン → 「すべてのプログラム」 → 「アクセサリ」 →
　 「ファイルを指定して実行」をクリック

2. 「D:\DRV\RTL100\SETUP.EXE」と入力して「OK」ボタンをクリック 

チェック!!
　「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示された場合は、
　「続行」ボタンをクリックしてください。

3. 「次へ」ボタンをクリック 

4. 「インストール」ボタンをクリック

5. インストールが完了したら「完了」ボタンをクリック 

6. 本機を再起動する

以上で、内蔵LANドライバのセットアップは終了です。
