=====================================================================
内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ
=====================================================================

この手順は、FAXモデム内蔵モデルにのみ必要な手順です。
内蔵FAXモデムボードを利用するには、次の手順でドライバを
セットアップします。
なお、この手順では、本機用インストール可能OS用ドライバが
「D:\DRV」に展開されていると想定しています。
これと異なる場合は、利用される環境にあわせて読み替えてください。

 1. Administrator権限を持つユーザでログオンする。
 2. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックする。
 3. 「ハードウェアとサウンド」→「電話とモデムのオプション」
     をクリックする。
 ※クラシック表示に切り替えている場合は、「電話とモデムのオプション」
   をダブルクリックしてください。
 4. 「所在地情報」が表示されるので「国名/地域名」で「日本」を選択し、
    「市外局番/エリアコード」欄に使用する場所の0を除いた市外局番を入力
     し、「OK」ボタンをクリック。
 5. 「電話とモデムのオプション」が表示されるので「OK」ボタンをクリック。
 6. 「スタート」ボタン−「すべてのプログラム」−「アクセサリ」
    −「ファイル名を指定して実行」をクリック。
 7. 「D:\DRV\ASTMODEM\setup.exe」と入力して「OK」ボタンをクリック。
 8. 「モデムドライバをインストールしますか？」と表示されるので、
    「はい」ボタンをクリック。
 9. 「モデムドライバ インストール」画面が消えてから30秒ほど待って
    から本機を再起動。

以上で、「内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ」は終了です。
