--------------------------------------------------------------------
 Windows Vista(R) Enterpriseを利用する
--------------------------------------------------------------------

本機で別売のWindows Vista(R) Enterprise(以下、Windows Vista)
を利用する場合のセットアップ手順について説明します。

-----------------------------------
Windows Vistaをセットアップする前に
-----------------------------------

ここでは、セットアップを行う際に必要な情報や注意事項について説明しています。
セットアップを始める前に必ずお読みください。
本機で別売のOSをご利用になる際、いくつかの制限事項があります。セットアップ
を開始する前に必ず「NEC 8番街」の「インストール可能OS用ドライバ」にある
「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」を確認してから、
セットアップを開始してください。

  チェック!!
    このファイルを表示しながらセットアップすることはできません。
    印刷してご覧ください。


◆準備するもの

  セットアップを行うには、次のものが必要です。あらかじめ準備しておいて
  ください。

  チェック!!
     ・BitLocker ドライブ暗号化をご利用になる場合は下記以外に必要なものがあ
       ります。
       「インストール可能OS用ドライバ」の DRV\BITLOCKER\Setup.txt をご確認
       ください。

    ○「インストール可能OS用ドライバ」
      （NEC 8番街よりダウンロードし、そのファイルを解凍後DVD/CD、
       またはハードディスクの消去されない領域に保存したもの）

    ○ Windows Vista Enterprise
      「Windows Vista(R) Enterprise (DVD-ROM)」(別売)
       (以下、「Windows Vista DVD-ROM」)

    ○「Windows Vista(R) Service Pack 1 (SP1)」（以下、Windows Vista SP1）
      「Windows Vista SP1」をあらかじめ入手してください。
      以下のアドレスに入手方法が記載されています。

      http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/sp1/default.mspx


◆セットアップに関する注意

  ■全体の注意

    ・セットアップ中は必ずACアダプタを接続しておいてください。

    ・Windows上の作業は必ずAdministrator権限を持つユーザーで行ってください。

    ・必ずデータのバックアップをとってください。自分で作成したデータは
      セットアップによって全て消去されてしまいます。

    ・別売の周辺機器は全て取り外してください。『はじめにお読みください』を
      ご覧になり、本機に添付されていた機器のみを接続した状態でセットアップ
      を行ってください。セットアップ後に、別売の周辺機器の接続を行ってくだ
      さい。

    ・別売のアプリケーションはセットアップの終了後にインストールを行って
      ください。別売のアプリケーションもセットアップによって全て消去されま
      す。セットアップが全て終了してからインストールを行ってください。

    ・セットアップは途中で中断しないでください。もし中断した場合は、最初か
      らやり直してください。

    ・セットアップ中は電源スイッチを押さないでください。

    ・Windows Vistaをセットアップした場合、本機添付のアプリケーションは
      使用できません。

    ・実際に表示される画面は、お使いの機種によって本文中の画面と一部異なる
      場合があります。

    ・本機ではWindows Vistaをインストールする際、上書きインストールには対応
      していません。
      必ず既存のシステムパーティションをフォーマットしてから行ってください。

    ・大容量のメモリを搭載した機種では、ページファイルがCドライブに格納
      しきれずDドライブに格納される場合があります。このような機種では
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除は行わないでください。
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除を行う場合は、次の
      方法でページファイルの格納場所/サイズを確認後、ページファイルが
      Cドライブに格納されるように変更してください。

        1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック

        2. 「システムとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリック

        3. 「システムの詳細設定」をクリック
             「システムのプロパティ」が表示されます。

        4. 「詳細設定」タブをクリックし、パフォーマンスの「設定」ボタンを
            クリック
              「パフォーマンスオプション」が表示されます。

        5. 「詳細設定」タブをクリックし、仮想メモリの「変更」ボタンを
            クリック

        6. 「仮想メモリ」画面で確認する


  ■Windows UpdateについてまたはMicrosoft Updateについて

    最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに
    接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Updateまたは
    Microsoft Updateを定期的に実施してください。
    Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」を
    ご覧ください。

◆システム設定の変更

  1.  本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら、【F2】を数回押す
        BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

  チェック!!
    BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、【F2】を押す間隔を
    変えてください。

  2. 【F9】を押す
       「Setup Confirmation」画面が表示されます。

  3. 「Yes」を選択し、【Enter】を押す
        工場出荷時の設定値を読み込みます。

  4. 【F10】を押す
       「Setup Confirmation」画面が表示されます。

  5. 「Yes」を選択し、【Enter】を押す
      設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。


以上でシステム設定の変更は終了です。

「セットアップする」へ進んでください。


----------------
セットアップする
----------------

◆ドライブ構成について

  ここでは、次のようなドライブ構成になっている場合を例に説明しています。
  利用される環境にあわせて読み替えてください。

  Cドライブ: Windows Vistaをインストールするハードディスクドライブ
  Dドライブ:「インストール可能OS用ドライバ」を格納したドライブ

◆セットアップする

  1.  本機の電源を入れ、すぐにDVDドライブに「Windows Vista DVD-ROM」を
      セットする

  2. 「Press any key to boot from CD or DVD」と表示されたら、【Enter】を押
      す

  3.  インストールする言語、時刻と通貨の形式、キーボードまたは入力方式、
      およびキーボードの種類を選択する画面が表示されたら、何も設定を変えず
      に「次へ」ボタンをクリック

  チェック!!
       次の内容になっていることを確認してください。
       インストールする言語     ：日本語
       時刻と通貨の形式         ：日本語(日本)
       キーボードまたは入力方式 ：Microsoft IME
       キーボードの種類         ：日本語キーボード(106/109 キー)

  4.  次の画面で「今すぐインストール」ボタンをクリック

  5. 「ライセンス認証のためのプロダクトキーの入力」と表示されたら、
      プロダクトキーを入力し、「次へ」ボタンをクリック

  6. 「ライセンス条項をお読みください。」と表示されたら、内容を確認し、
     「条項に同意します」にチェックを付けたら、「次へ」ボタンをクリック

  7. 「インストールの種類」と表示されたら、「カスタム(詳細)」をクリック
       「Windowsのインストール場所を選択してください。」が表示されます。

  8. Windows Vistaに付属のマニュアルに沿ってOSのセットアップを行う


以上でWindows Vistaのセットアップは終了です。

「Windows Vista SP1のインストール」へ進んでください。

-------------------------------
Windows Vista SP1のインストール
-------------------------------

以下のURLを参照し、インストールを行ってください。

http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/sp1/default.mspx

  チェック!!
    本機に添付されていないアプリケーションやオプションボード等を追加する
    場合は、Windows Vista SP1への対応状況をご確認の上でお使いください。

インストールが終了したら、「ドライバをセットアップする」へ進んでください。

--------------------------
ドライバをセットアップする
--------------------------

次の順番でドライバのセットアップを行ってください。

ドライバのセットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある
「SETUP.TXT」をご覧ください。

本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると想定して
いますので、利用される環境にあわせて読み替えてください。

  チェック!!
    ・「インストール可能OS用ドライバ」をDVD/CDへ保存した場合は、ファイルを
      ハードディスクにコピーしてからドライバをセットアップしてください。

    ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「続行」または
      「許可」ボタンをクリックしてください。

    ・ドライバのセットアップを行うときは、使用中のアプリケーションを全て
      終了させてください。

    ・「新しいハードウェアの検出」画面が表示された場合は、「キャンセル」
      ボタンをクリックしてください。

    ・一部のデバイスについては、問題のあるデバイスとして登録され、デバイス
      マネージャ上に残ることがあります。


===========================================================================
  セットアップが必要なドライバ                    | ドライバの格納フォルダ
--------------------------------------------------+------------------------
◆AMD社製チップセット用フィルタドライバ           | D:\DRV\AMDPCI2
--------------------------------------------------+------------------------
◆AMD USB Audioフィルタドライバ                   | D:\DRV\AMDUSB
--------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                        | D:\DRV\RS780MC
--------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                          | D:\DRV\RTHDA
--------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                           | D:\DRV\BCM1000
--------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN(IEEE802.11a/b/g)対応ドライバ(*1)        | D:\DRV\WLATVIS
--------------------------------------------------+------------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                  | D:\DRV\MFK
--------------------------------------------------+------------------------
◆NXパッド                                        | D:\DRV\NXPAD
--------------------------------------------------+------------------------
◆xD-Pictureカードドライバ                        | D:\DRV\RxDPIC
--------------------------------------------------+------------------------
◆メモリスティックドライバ                        | D:\DRV\RMSBHA
--------------------------------------------------+------------------------
◆画面出力先切替ツール(*2)                        | D:\DRV\Dispsw
--------------------------------------------------+------------------------
◆バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール              | D:\DRV\NECBATT
--------------------------------------------------+------------------------
◆BitLocker ドライブ暗号化(*3)                    | D:\DRV\BITLOCKER
===========================================================================
 *1  無線LANモデルのみセットアップを行ってください。
 *2  画面出力先切替ツールを使用する場合は、必ず「ディスプレイ対応ドライバ」
     と「ワンタッチスタートボタン」をインストールしてください。
 *3  BitLocker ドライブ暗号化をご利用になる場合のみセットアップ
     を行ってください。


以上で、Windows Vistaのセットアップは終了です。
