--------------------------------------------------------------------------------
                  Broadcom BCM4324 Wireless LAN Driver 
--------------------------------------------------------------------------------
本手順は次のような構成を想定しています。
これと異なる構成で利用する場合は、必要に応じて読み替えてください。
モジュール展開先 C:\WLAN

※必ず管理者権限のあるユーザーでログインしてセットアップを行ってください。

【インストール手順】
  1.　ts_wln_102.zipを解凍してください。

　2.「Setup.exe」をダブルクリック。
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタンをクリック。

  3. ようこそ画面が表示されたら、「次へ」を押してください。

　4.「InstallShield Wizardの完了」ウィンドウが表示されるので、「完了」ボタンを押す。

  5. システム再起動する。

以上でセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------						
                  正しく適用された事の確認方法						
----------------------------------------------------------------------------	
 本ドライバが正しくセットアップされている事を以下の手順で確認できます。

　1.デスクトップ画面の左下にあるスタートボタンを右クリックして、
　　表示されたメニューから「プログラムと機能」をクリックする。

　2.「Broadcom 802.11 Network Adaptor」が存在することを確認。

　3.バージョンの記載が「5.93.102.10」であることを確認。