┏━━━━━━━━━━┓
┃     ソフト紹介     ┃
┗━━━━━━━━━━┛
この「VersaPro/VersaPro J タイプVD BIOSアップデートモジュール」は、
Windows(R) 8を快適にご使用していただく為の機能強化版へアップデートする
ソフトウェア、及びBIOSデータです。

┏━━━━━━━━━━━┓
┃   BIOSアップデート   ┃
┗━━━━━━━━━━━┛
以下の手順で、BIOSアップデートを行ってください。
また、アップデートを開始する前に必ず以下の【注意事項】をお読みください。
 
【注意事項】
(1) アップデート操作を誤るとシステムが起動しなくなる等の障害が発生することが
    あります。本説明文をよく読み誤操作のないようアップデートを行ってください。
    また、データ書き換え中に予期せぬアクシデント（停電、雷、遮断、ノイズ等）
    によりパソコンが誤動作したり電源が落ちたりすると、最悪の場合、機器が
    損傷し、正常動作しなくなります。
    このような場合お客様のご負担で修理が必要となる場合がありますので、十分
    ご注意ください。 
(2) BIOSアップデート作業を行う際には、管理者のアカウントにてWindowsに
    ログオンしてください。
(3) BIOSアップデート作業時は、必ず装置にACアダプタを接続してください。
(4) BIOSアップデート作業時は、装置からLANケーブルを取り外してください。
    また、ワイヤレススイッチをオフにしてください。
(5) BIOSアップデート作業中に自動的に再起動が行われます。
    本ソフトウェアを実行する前に作成中の文書等があれば保存し、全ての
    アプリケーションを終了してください。
(6) BIOSアップデート作業を完了すると、BIOSセットアップユーティリティの設定が
    工場出荷時の設定値に戻ります。
(7) BIOSアップデート作業は一回だけ行ってください。
    一度BIOSアップデートを行うと、その後は本体電源をコンセントから抜いた
    場合でも、再度BIOSアップデート作業を行う必要はありません。

【BIOSのアップデート】
1. 「BiosUpd.exe」をダブルクリックしてください。
    ※お使いの環境によっては「BiosUpd」と表示される場合があります。
2. 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、確認済みの発行元が
   「NEC Personal Computers，Ltd.」であることを確認の上、「はい」をクリック
    してください。
    ※ユーザーアカウント制御の設定を「通知しない」にしている場合は表示されま
      せんので、次の手順 3. へ進んでください。
3.  ご使用の条件画面が表示されます。内容を確認後、「同意します」をクリックして
   「次へ」をクリックしてください。
4.  BIOSアップデートの準備画面が表示されます。内容を確認後、「開始」をクリック
    してください。
5.  再起動確認の画面が表示されますので、「はい」をクリックしてください。
    BIOSアップデートの準備後に自動的に再起動します。
    ※「はい」をクリックした後に自動で再起動されない場合は、スタートメニュー
       から再起動してください。
6.  Windowsのパスワードを設定している場合は、再起動後にパスワードの入力画面が
    表示されます。正しいパスワードを入力してください。
    ※パスワードを設定していない場合は表示されませんので、次の手順7へ進んで
      ください。
7.  Windows起動後にBIOSアップデート中の注意事項が表示されます。
    内容を確認後、「開始」をクリックしてください。
    ※一旦アップデートが開始されるとアップデートを中止できません。
      BIOSアップデート中は絶対にパソコンの電源を切らないでください。
      また、電源スイッチ、各種ボタン、キーボードを押さないでください。
8.  BIOSアップデートの準備が出来るまで、2分程度そのままお待ちください。
    BIOSアップデートが完了すると、自動的に再起動します。
9. 「NEC」のロゴ画面が表示されたら、すぐに【F2】キーを数回押してください。
10. BIOSセットアップユーティリティが起動し、Main画面が表示されます。
    ※BIOSセットアップユーティリティが起動しない場合は、一旦電源を切り、電源を
      入れたら、「NEC」のロゴ画面が表示される前から【F2】キーを押し始めてくだ
      さい。
11. 本ソフトウェアが正しく適用されたか、Main画面の
   「BIOS Version     713A0600」を確認してください。
12.【F9】キーを押し、セットアップ確認のダイアログボックスで「Yes」が選ばれて
    いることを確認して【Enter】キーを押してください。
    これで工場出荷時の設定値に戻ります。
    BIOSセットアップユーティリティの設定を変更していたお客様は、ここで再設定を
    行ってください。
13.【F10】キーを押し、セットアップ確認のダイアログボックスで「Yes」が選ばれて
    いることを確認して【Enter】キーを押してください。自動的に再起動します。

  以上でアップデートは終了です。

