****************************************************************************

     README.TXT for USB Pen Tablet Driver

     Copyright(C) 2006 Fujitsu Component Ltd.  All rights reserved.

****************************************************************************

目次

1. 動作環境

2. ドライバのインストール方法
 2.1 タッチパネルの接続
 2.2 インストーラを使用してドライバをインストールする場合
 2.3 インストーラを使用してドライバをサイレントモードでインストールする場合

3. タッチパネルの位置補正方法
 3.1 ドライバ専用補正ツールの使用方法
 3.2 各ユーザー毎の視差補正方法

4. ドライバのアンインストール方法
 4.1 コントロールパネルのプログラムと機能からアンインストールする場合
 4.2 ドライバをサイレントモードでアンインストールする場合

----------------------------------------------------------------------------

1. 動作環境

   Windows Vista

2. ドライバのインストール方法

 2.1 タッチパネルの接続

  USBポートにタッチパネルを接続します。接続後「USBヒューマンインターフェイ
  スデバイス」と「HID準拠デバイス」が自動でインストールされます。自動でイン
  ストールされなかった場合は、「USBヒューマンインターフェイスデバイス」と
 「HID準拠デバイス」のインストールを行ってから下記のインストール方法でタッ
  チパネルドライバのインストールを行ってください。

 2.2 インストーラを使用してドライバをインストールする場合

   (1) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
   (2) TPSetUp.exeを実行します。
   (3) ユーザーアカウント制御(UAC) についてのメッセージが表示されます。
      「許可」を選択してインストールを続行します。
   (4) ドライバインストール確認メッセージが表示されます。「はい」ボタンをク
       リックします。
   (5) インストールの正常終了画面が表示されます。
   (6)「OK」ボタンをクリックしてインストールを終了します。

 2.3 インストーラを使用してドライバをサイレントモードでインストールする場合

   (1) 本タッチパネルドライバディスクを入れます。
   (2) TPSetUp.exeを実行する際に /sオプションを付加すると、サイレントインス
       トールモードでドライバがインストールされます。この場合、インストール
       の確認メッセージ等は表示されません。

       インストーラ起動例) TPSetUp.exe /s 

   (3) ユーザーアカウント制御(UAC) についてのメッセージが表示されます。
      「許可」を選択してインストールを続行します。

  注意:
  ・Windows セキュリティダイアログが表示された場合は、「このドライバソフト
    ウェアをインストールします」を選択してインストールを続行してください。
  ・インストール終了後にプログラムの互換性アシスタントのメッセージが表示さ
    れた場合は「このプログラムは正しくインストールされました」を選択してく
    ださい。
  ・ユーザーアカウントのメッセージは、ユーザーアカウント制御(UAC) が有効に
    なっている場合に表示されます。
  ・ドライバのインストールは Administrator権限のあるユーザーで行ってくださ
    い。
  ・複数ユーザーログイン中にインストールは、行わないでください。
  ・サイレントインストールモードにおいても、ユーザーアカウント制御(UAC) に
    ついてのメッセージ、Windows セキュリティダイアログは表示されます。


3. タッチパネルの位置補正方法

  位置補正には、本ドライバ専用補正ツールを使用します。ユーザー毎に視差補正
  を行う場合は、Windows Vista に搭載されたマイクロソフト社の補正アプリケー
  ションを使用します。

 3.1 ドライバ専用補正ツールの使用方法

 (1)「コントロールパネル」を開きます。
 (2)「タブレットの補正」のアイコンをダブルクリックして補正ツールを起動しま
     す。
 (3) ユーザーアカウント制御(UAC) についてのメッセージが表示されます。
    「続行」ボタンをクリックし補正処理を続行します。
 (4) 左上から右下へ順番に表示される+マークを押下します。
 (5) 十字マークを9点、全て押下します。
 (6) 自動的に補正が行われ、補正ツールが終了します。

 注意
  ・ドライバ専用補正ツールの補正は、補正終了後に有効になります。
    視差補正が行われている場合は、再起動後に有効になります。
  ・ドライバ専用補正ツールで補正を行った場合は、各ユーザー毎の視差補正がク
    リアされます。視差補正が必要な場合は、再度各ユーザーで視差補正を行って
    ください。
    ユーザーの切り替えでログオフを行っていないユーザーの視差補正はクリアさ
    れません。
  ・ドライバ専用補正ツールでは、タッチパネルのリニアリティ補正も行われます。
  ・ユーザーアカウント制御(UAC) が有効になっている場合は、ドライバ専用補正
    ツールには、Administrator権限が必要です。標準ユーザーの場合は、管理者
    アカウントのパスワード入力が必要です。
  ・複数ユーザーログイン中に、ドライバ専用補正は行わないでください。
  ・ドライバ専用補正ツールは、画面回転を行わない状態で実行してください。
  ・ユーザーアカウントのメッセージは、ユーザーアカウント制御(UAC) が有効に
    なっている場合に表示されます。


 3.2 各ユーザー毎の視差補正方法

 (1)「コントロールパネル」を開きます。
 (2)「Tablet PC 設定」のアイコンをダブルクリックして開きます。
 (3)「全般」の「調整」ボタンをクリックします。調整アプリケーションが開きま
     す。
 (4) 調整アプリケーションの指示にしたがって、十字マークを4箇所タップします。
 (5)「OK」ボタンを押して調整を完了します。


4. ドライバのアンインストール方法

 4.1 コントロールパネルのプログラムと機能からアンインストールする場合

 (1)「コントロールパネル」を開きます。
 (2)「プログラムと機能」のアイコンをダブルクリックして開きます。
 (3) リストから「FCL USB Pen Tablet」を選択します。
 (4)「アンインストールと変更」ボタンをクリックします。
 (5) ユーザーアカウント制御(UAC) についてのメッセージが表示されます。
    「続行」ボタンをクリックしアンインストールを続行します。
 (6) 削除を確認するダイアログボックスが表示されます。「OK」をクリックしま
     す。
 (7) ドライバが自動的に削除されます。削除後、PCを再起動します。

 4.2 ドライバをサイレントモードでアンインストールする場合

 (1) システムフォルダ内のFidUins.exeを実行する際に /sオプションを付加する
     と、サイレントアンインストールモードでドライバがアンインストールされ
     ます。この場合、アンインストールの確認メッセージ等は表示されません。
      
     インストーラ起動例) C:\Windows\System32\FidUins.exe /s

 (2) ユーザーアカウント制御(UAC) についてのメッセージが表示されます。
    「続行」ボタンをクリックしアンインストールを続行します。
 (3) ドライバが自動的に削除されます。削除後、PCを再起動します。

  注意：
  ・ユーザーアカウントのメッセージは、ユーザーアカウント制御(UAC) が有効に
    なっている場合に表示されます。
  ・ドライバのアンインストールはAdministrator権限のあるユーザーで行ってく
    ださい。
  ・複数ユーザーログイン中にアンインストールは、行わないでください。
  ・サイレントアンインストールモードにおいても、ユーザーアカウントについて
    のメッセージ、再起動確認のメッセージは表示されます。


