Windows Vistaを利用する場合のネットワークドライバのセットアップ手順

◆ネットワークドライバのセットアップ


・ 本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\E1000」
   に展開されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替え
   てください。

・ ドライバのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される
   ことがあります。セットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えておいて
   ください

・ Intel(R) AMT機能からリモートパワーオン機能を利用する場合、またはリモー
   トパワーオン機能を利用しない場合は、手順19. 20.の「Wake on 設定」を
  「オフ」に設定してください。

・ MagicPacketおよびPingパケットによるリモートパワーオン機能を利用する場合
   は、手順19. 20.の「Wake on 設定」を「MagicおよびDirected」に設定してく
   ださい。

1. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」をクリック

2. 「システムのプロパティ」をクリック

3. 「タスク」の「デバイスマネージャ」をクリック

    チェック!!
   「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックし、
    以下の作業を実施して下さい。

4. 「ほかのデバイス」の「イーサネットコントローラ」を選択

   チェック!!
   「ほかのデバイス」に「イーサネットコントローラ」が存在せず、
   「ネットワークアダプタ」に以下のアダプタが存在する場合は、手順11.
    以降の設定を行ってください。

    Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection

5.  メニューバーの「操作」→「プロパティ」をクリック

6. 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」ボタンをクリック

7. 「コンピュータを参照してドライバ ソフトウェアを検索します」をクリック
 
8. 「次の場所でドライバ ソフトウェアを検索します」に、
   「D:\DRV\E1000」と入力して、「次へ」ボタンをクリック

9. 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されたら
   「閉じる」ボタンをクリック

10. 「閉じる」ボタンをクリック

11. 「デバイスマネージャ」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック 

12. 「システム」の画面で右上の「×」ボタンをクリック 

13.  本機を再起動する

14. 「スタート」ボタン→「コンピュータ」をクリック

15. 「システムのプロパティ」をクリック

16. 「タスク」の「デバイスマネージャ」をクリック

    チェック!!
   「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックし、
    以下の作業を実施して下さい。

17. 「ネットワークアダプタ」の以下のアダプタをダブルクリック

    Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection

18. 「詳細設定」タブをクリック

19. 「プロパティ(P):」欄の「Wake on 設定」をクリック

20. 「値(V):」欄で「Wake On Magic Packet」を選択

21. 「プロパティ(P):」欄の「PMEをオンにする」をクリック

22. 「値(V):」欄で「オン」を選択

23. 「プロパティ(P):」欄の「リンクステートイベントのログ」をクリック

24. 「値(V):」欄で「オフ」を選択

25. 「OK」ボタンをクリック

26. 「デバイスマネージャ」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック 

27. 「システム」の画面で右上の「×」ボタンをクリック 

28. 本機を再起動する

以上で、ネットワークドライバのセットアップは終了です。
