============= ワンタッチスタートボタンの設定 =============================

本モジュールは Windows XP Professional のみの対象となります。
その他の OS には適用を行わないようご注意ください。

インストール時には、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)
を持つユーザアカウントでログオンしてください。

・Windows XP Professional を新規にインストールした場合に、
  以下の手順が必要です。

・本手順は次のようなドライブ構成を想定しています。これと異なるドライブ構成
  で利用する場合は読み替えてください。
  - 起動ドライブ                                         Cドライブ
  - セットアップでハードディスクの内容が消去されない領域 Dドライブ
    (本機用インストール可能OS用ドライバが格納されているドライブ)
  - CD-ROMドライブ                                       Eドライブ

・『ワンタッチスタートボタンの設定』セットアップ手順

  ※ 以下の手順を行なう前に、管理者権限のあるユーザでログオンし、使用中のア
     プリケーションをすべて終了させます。

  1. 以下の手順で『ワンタッチスタートボタンの設定』ドライバのインストールし
     てください。
   (1) 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
   (2) 「キーボード」アイコンをダブルクリック
       (カテゴリ表示されている場合には「プリンタとその他のハードウェア」を
        クリックし、「キーボード」をクリック)
   (2) 「ハードウェア」タブをクリック
   (3) 「日本語 PS/2 キーボード (106/109 キー)」を選択し、「プロパティ」
       ボタンをクリック
   (4) 「ドライバ」タブをクリック
   (5) 「ドライバの更新」ボタンをクリック
       「ハードウェアの更新ウィザード」が起動します。
   (6) 「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか?」と表示され
       る場合があります。その場合には、「いいえ、今回は接続をしません」を選
       択して「次へ」ボタンをクリックしてください。
   (7) インストール方法で「一覧または特定の場所からインストールする」を選択
       し、「次へ」ボタンをクリック
   (8) 検索とインストールのオプションで「検索しないで、インストールするドラ
       イバを選択する」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
   (9) 「ディスク使用」ボタンをクリック
   (10)「製造元のファイルのコピー元」に「D:\DRV\MFKXP\DRV」と入力し、
       「OK」ボタンをクリック
   (11)「モデル」のリストの中から「NEC Note Keyboard with One-touch start 
       buttons」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
   (12)「完了」ボタンをクリック
   (13)「NEC Note Keyboard with One-touch start buttonsのプロパティ」の「閉
       じる」ボタンをクリック
   (14)再起動を促すメッセージが表示された場合は「いいえ」ボタンをクリック

  2. ユーティリティのインストール
   (1) 「スタート」ボタン-「ファイル名を指定して実行」をクリック
   (2) 名前に「D:\DRV\MFKXP\UTL\PRODUCTT.EXE」と入力して「OK」ボタンをク
       リック
   (3) 「スタート」ボタン-「ファイル名を指定して実行」をクリック
   (4) 名前に「D:\DRV\MFKXP\UTL\SETUPUTL.EXE」と入力して「OK」ボタンをク
       リック
 

  3. 再起動
   システムを再起動する

以上で、『ワンタッチスタートボタンの設定』のセットアップは終了です。

・注意事項
  ワンタッチスタートボタンを押した場合に「Mail」または「Internet」と表示
  される場合があります。「メール」または「インターネット」と表示する場合
  は以下の手順で表示内容を変更してください。

   (1) 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ワンタッチスタート
       ボタンの設定」→「ワンタッチスタートボタンの設定」をクリック
   (2) 「適用」ボタンをクリック
   (3) 「OK」ボタンをクリック
   (4) システムを再起動

