----------------------------------------------------------
　　　　　　NX PAD ドライバのセットアップ

-----------------------------------------------------------

次の手順でNX PADドライバのセットアップを行ってください。

本手順書では、本機用インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\NXPAD」に展開されていると
想定しております。これと異なる場合は、利用環境にあわせて読み替えてください。

１．「スタートボタン」→「コントロールパネル」をクリック

※コントロールパネルの表示設定をご確認ください。
(以後の手順に関しては、「コントロールパネルホーム」に設定されていること
を想定して行っています。)

２．「システムとメンテナンス」→「デバイスマネージャ」をクリック

※「デバイスマネージャのウインドウ」が画面上に起動していることを確認してください。

※「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示された場合は、「続行」
　　ボタンをクリック

３．「マウスとそのほかのポインティングデバイス」の左側にある
　　「＋」をクリックし「標準PS/2ポートマウス」を右クリック
　
４．「ドライバソフトウェアの更新」をクリック

５．「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」
　　をクリック

６．「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」
　　をクリック
　
※「このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバを選択してください。」
　と画面に表示されます。

７．画面に表示されている「ディスク使用」をクリック

※「フロッピーディスクからインストール」画面の起動を確認してください。



８.  ｢製造元のファイルのコピー元｣に「D:\DRV\NXPAD」と入力し、
　    「OK」ボタンをクリック
　　
  ※機種によってそれぞれ表示内容が異なりますので以下を参照してください。

　タイプVF / タイプVA
　　モデル欄に「NX PAD」と「NXPAD(for Wide)」が表示されますので
　　必ず「NXPAD(for Wide)」を選択します。

  タイプVN / UltraLiteタイプVC
　　モデル欄に「NX PAD」と「NXPAD(for WideMini)」が表示されますので
　　必ず「NXPAD(for WideMini)」を選択します。


９．「次へ」をクリック

※ドライバのインストールが開始されます。

１０．「閉じる」をクリック


１１．再起動の実施確認がありますので「はい」をクリックします。

※１２からの手順に関しましてはNXPAD Driverを適用してから実施してください。

１２．再起動後、「スタートボタン」 → 「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
　　　「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

１３．「名前」の右側に「D:\DRV\NXPAD\NFK.reg」と入力後、レジストリエディタの画面が出現いたしますので
　　　「はい」をクリックしてください。

１４．「D:\DRV\NXPAD\NFK.regに含まれるキーと値が、レジストリに正常に追加されました」と表示されれば問題ありません。

１５．再起動を実施してください。



以上でNXパッドドライバのセットアップは終了です。
